数据过滤
点击按钮Filter大多数数据显示提供过滤筛选功能。选中或取消Enable Filter复选框，可开启或关闭过滤功能。有三个过滤选项可供选择：
添入有雨样本Interpolate Rain Samples：在有雨期间，采用两个雨前或雨后（即无雨时）的数据线性添入采样数据。例如：水汽通道对微波窗口上的液滴非常敏感。这种情况下，所得数据就可以采用本筛选方式覆盖。
去除尖峰Spike Clipping：这种过滤方式消除了测量时微波窗口上因阻挡（例如人和鸟等）导致的尖峰。输入测量中产生的最大尖峰长度Maximum Spike Length [Samples]和尖峰阈值Clipping Difference Threshold区分尖峰和一般噪声。
使平均Enable Averaging：这种过滤方式可减少数据噪声。它会在采用平均过滤的样本集Integration Samples for Averaging Filter生成所给样本集的平均值。这些样本处于过滤样本集的中心。
点击按钮Apply将执行新设置的过滤。点击按钮Save Filtered File存储过滤后的数据文件。