方位定位仪方向调整

PC电脑上的软件可精确调整方位定位仪的0°到正北方向。这在三维扫描和不同仪器需要对齐到同一个方位时非常有用。假设仪器已确保水平（详见安装手册1.3），具体操作方法如下：
点击方位仪调整按钮“Adjusting Azimuth”进入方位调整对话框。软件由GPS时钟获得GPS位置和UTC时间从未计算出太阳高度角和方位角。微波辐射计的位置需要微调，使方位定位仪的0°位置正对北方，且误差小于30°，这可通过指南针轻易实现。
用户应从一个相对宽的方位角度（如≥50°）开始启动调整程序，点击按钮“Start Scan”开始扫描。扫描完成后，方位定位仪扫描的北方和实际北方的差异显示在轴心差Misalignment框中。正的轴心差表示仪器偏西，需要向东方旋转。在迭代过程中，轴心差可调整至精度小于0.5°。
如果receiver 1（RPG-HATPRO 中22.24 GHz通道）存在，微波辐射计会使用receiver 1第一通道的电压值；否则使用receiver 2（如RPG-TEMPRO）第一通道的电压值。