天文跟踪
微波辐射计系统若配有方位扫描仪，就可实现全天空扫描。将扫描模式设为Astro Tracking，仪器进行天文跟踪扫描。前提是方位仪的方向已做好调整，即0°与正北方向一致。
天文跟踪模式，微波辐射计跟踪一个天文物体，如：太阳、月亮、行星或某一固定的星体（在Object组合框中可以进行选择），并测量天文物体视线路径上的IWV、LWP等。用户必须在MDF文件产品列表选中IWV, LWP和Attenuation，并选中相同的积分时间，同常规定为1s. 如果将固定星体作为追踪物体，那么right ascension和declination需进行特殊设置。对于Astro Tracking模式开始和结束，需进行其他的设置。选中Trigger Start by Elevation并进行最小扫描角设置Lowest Elevation Angle to Start Scan，当天文跟踪物达到最小仰角时，Astro Tracking模式开始，例如：当目标物低于地平线时跟踪测量停止，直到目标物达到最小扫描角时测量才会开始。设置最大扫描角Trigger Stop by Elevation，当天文跟踪物扫描达到最大仰角时，Astro Tracking模式结束。