自动查看
工业PC电脑软件可观测数据演变过程，即使未连接至微波辐射计。这样数据都存储在源目录Source Directory中。主机定期从服务器接收数据文件。自动查看功能使主机可配置为显示测量数据样本，被包含在数据文件中，同样测量中可以从微波辐射计接收数据，还可以定义目标目录来存储小时数据文件。当所有源文件数据样本显示结束后，文件自动从源目录Source Directory中删除。
点击按钮Auto Viewer Setup，对话框汇总列举了自动查看的源目录，从中可查找到要显示的数据文件。此外如果选中Store to Archive可定义目标目录，存储自动查找过程的结果。
Product Scan List群组框中列举了可选的源目录的数据产品。速度显示可设置为从原始速度（每秒一个样本）到快200倍。
点击按钮Start Viewer开始查看，点击按钮Halt Viewer暂停，点击按钮Terminate Viewer停止查看。在Data Directory Menu菜单，用户分别点击相应格式激活ASCII,、netCDF、BUFR格式。