自动标准定标

用户可以定义增益定标和噪声源定标是否执行和执行周期。增益定标时，天线扫描内置定标黑体（一点标定），是最快的定标方式。建议每5分钟定标一次。当系统噪声温度可变，增益定标有误时，需要进行几小时或几天的定标时间（即噪声源定标）。
噪声源定标使用噪声二极管开关和外部目标物，定标时间是增益定标的两倍，如RPG-HATPRO，相对定标需要15s，而噪声源定标需要35s。用户可以启用或禁用两种自动定标功能中的任何一个，并且可以定义触发机制。此外，只有温、湿度中一个需要定标时，噪声源定标才会自动进行。
Default Settings对所有定标参数进行合理性重置，对正在使用的特殊功能进行优化。