生成云底高度图
如果选配了红外仪，RPG-TEMPRO和RPG-HATPRO型号微波辐射计可通过对比红外辐射计温度和云底物理温度，运用温度廓线，推导出云的高度。当红外仪数据和温度廓线数据都获得时，嵌入式微波辐射计主机会自动生成云底高度图（*.CBH）。这同样适用于工业PC电脑上软件同时监控IR数据和温度廓线时。当然，还可以进行后期处理，即由MyName.IRT和MyName.TPC或MyName.CMP.TPC手动生成MyName.CBH文件。MyName.CMP.TPC文件通常优先于MyName.TPC文件，因为复合的温度廓线比只有天顶观测得出的廓线更精确。
IRT和TPC数据的手动后期处理可以参看软件手册4.16.4节。