生成复合的温度廓线
显示温度廓线（整个对流层）Display Temperature Profiles (Full Troposphere)菜单中有一项特殊功能。通常菜单显示天顶观测模式所生成的*.TPC文件。天顶观测模式对于2000m以上的温度廓线分辨率高，而对于边界层廓线分辨率，则不如边界层扫描模式好。因此，需要将两种模式的观测数据合并到同一个数据文件。当MyFile.TPC文件载入到Display Temperature Profiles (Full Troposphere)对话框后，并且MyFile.TPB文件位于同一个文件目录下，点击按钮Generate Composite Temperature Profile Chart 生成复合文件MyFile.COM.TPC（由MyFile.TPC和  MyFile.TPB复合生成）。复合文件中，1200m高度以下的温度数据采用MyFile.TPB数据，2000m高度以上的温度数据采用MyFile.TPC数据，1200~2000m高度的温度数据由MyFile.TPC和MyFile.TPB经过三次样条平滑生成。三次样条插值保证一、二次微分与原来的两条廓线精确匹配。
复合廓线图的文件结构和*.TPC文件一样，并且具有相同的扩展名。因此，复合文件同样可以在Display Temperature Profiles (Full Troposphere)窗口中显示，也可以转换成ASCII文件格式。