当前样本文件
若选择UNLIMITED模式，测量数据自动以小时为时间单位生成文件。这表明当数据需要从主机中远程下载的时候（例如用FTP服务器），至少会延迟60分钟才会更新。有时候需要更频繁的更新，只能通过以下方法实现：
    点击按钮Define Continuous File Generation of Current Samples定义持续生成当前样本文件，显示对话框。每个产品都有各自的文件间隔定义，这个间隔决定了当前样本文件的长度。例如：设置BRT的文件间隔为10分钟，则每10分钟生成一个新的CSYYMMDDHHmm.BRT文件（YY=年，MM=月，DD=天，HH=小时，mm=分，），并存储在左边File Directory框中目录下。选择移动平均数Shifting Average（以样本为单位）可对当前数据文件中的数据进行平均。积分时间/样本及反演在MDF产品定义菜单中定义。
选中Enable  Current  Sample  File  Generation激活当前样本文件生成。
CSYYMMDDHHmm.XXX文件格式与产品的标准二进制文件格式相同。选中ASCII选项自动生成ASCII格式文件。选中Append Rel. Humidity to HP-File表示将相对湿度并入绝对湿度文件中。
如果选中One Sample / File选项，程序只存储一个文件区间中最新的样本在CS文件中。唯一例外的是*.HKD CS文件，它不受这个选项影响。
选中File Overwrite（Name:CS.XXX）选项，CSYYMMDDHHmm.XXX文件名格式，仅创建CS.XXX文件名，以新文件覆盖旧文件。
当产品列表中的TPC（对流层温度廓线）和TPB（边界层温度廓线）同时选中时，自动生成CS.COM.TPC文件。文件包含来自CS.TPC和CS.TPB的复合温度廓线。CS.COM.TPC文件中，1200 m高度以下的温度数据与CS.TPB相同，2000 m高度以上的与CS.TPC相同，1200 m至2000 m高度的温度数据由CS.TPC和CS.TPB文件经三次样条平滑生成。三次样条插值保证了两条原始廓线的一阶和二阶导数的连续性。