数据后加工
基于反演的数据产品（LWP、IWV和廓线）可由亮温文件、气象传感器测量文件和相关的反演文件，通过一定的算法计算产生。反演文件中指定的频率（详见安装手册第5章）必须符合亮温文件的频率信息。例如：LWP的繁衍需要23.8GHz、31.4GHz的亮温信息和温、湿度传感器的输入数据。RPG-HATPRO微波辐射计将这些信息存储在.BRT 和 .MET文件中。点击按钮Transform Brightness Temperature Data to Atmospheric Data，实现LWP数据的生成。文件100520.MET和100520.BRT文件（分别在列表中点击文件名）中，同一日期和时间的数据，通过HPT_QR_FZK_V1.RET中的反演信息，进行合并。点击按钮Generate Humidity Profile执行一致性检验（频率一致、外部传感器匹配）然后生成新的.HPT文件。
生成相对湿度廓线MyFile.HPC时，软件先寻找RHP反演（相对湿度反演）文件连同已选的HPT反演文件来生成除了绝对湿度廓线外的相对湿度廓线。如果RHP反演文件未找到，软件自动寻找含有复合温度廓线图（详见4.16.3章节）的MyFile.COM.TPC文件（和BRT文件在同一目录中）。
如果文件找到了，由绝对湿度廓线（由MyFile.BRT亮温计算得到）和温度廓线MyFile.COM.TPC生成相对湿度廓线。然后相对湿度廓线附加到绝对湿度廓线信息中，融合到MyFile.HPC。如果未找到MyFile.COM.TPC，软件在同一个文件目录下寻找MyFile.TPC（和MyFile.BRT文件在同一目录），运用其中的温度廓线创建相对湿度信息。只有MyFile.COM.TPC和MyFile. TPC文件都没有时，MyFile.HPC中只含绝对湿度信息。当载入MyFile.HPC时，Display Absolute Humidity Profiles对话框中，按钮Rel. Hum.不可用。