仰角和方位

仰角和方位Elevation / Azimuth对话框作用是在测量处于停止状态的时候改变观测角度。选中Reset Position，退出诊断菜单后，步进电机复位至初始状态。若要保持在新的位置不变，则此选项不选。
仰角步进位置可相对设定，电机每一步为0.6°，转一圈为600步，或者可设定绝对的角度值。天线可旋转至微波窗口的任意象限，当仰角实现0°到180°翻转时，天线转动跨越了天顶方向。
绝对的仰角步进位置如下:
天顶Zenith：+90°
水平Horizontal：0°
环境目标Ambient target：-90°
角度增加最小值为0.6°。仰角180°只用于天空倾斜的双边模式。方位角0°，仰角0~90°是通常所用的象限，在微波辐射计的外侧用红色箭头标记。
方位定位仪Azimuth的子窗口只有在方位定位仪连接上工业PC电脑或微波辐射计主机时才可见。当红外仪同步转动功能配置后，同样适用于红外仪的仰角子窗口（详情请参看操作手册）。