内务数据结构

（1）HKDSelect：只有此整数值的第一个字节是用于数据组的选择。该字节各个位数据的含义如下：
1位：设置为‘1’，表示GPS位置（经纬度）保存在这个文件中，否则不是；
2 位：设置为‘1’，表示温度数据保存在这个文件之下，否则不是；
3位：设置为‘1’，表示接收机稳定度数据保存在这个文件之下，否则不是；
4位：设置为‘1’，表示闪存数据保存在这个文件之下，否则不是；
5位：设置为‘1’，表示数据质量标示记录在这个文件之下，否则不是；
6位：设置为‘1’，表示状态标示记录在这个文件之下，否则不是；
（2）Alarm：报警标志。只有在以下几种情况下Alarm才会响应：
某一通道正在进行数据反演时出现干扰或中断；
温度接收器的稳定度不充足的；
某一接收器的噪声源定标失败；
内置黑体温度传感器不稳定；
（3）GPS 经纬度格式：(-)DDDMM.mmmm。 0°以西经度为负值；南半球纬度为负值。DDD：表示测量范围，即经度0-180°，纬度0-90°；MM表示测量精确到分；mmmm表示测量精确到秒。例如：经度=-12245.50表示西经122°45′30″，纬度=-3321.25表示南纬33°21′15″。
（4）Quality Flags数据质量标示。4字节无符号整数被细分成8组4位数，如下；
MSB     	yyxx	yyxx	yyxx	yyxx	yyxx	yyxx	yyxx	yyxx       LSB
		LP	STA	TPB	TPC	HPC	DLY	IWV	LWP
每组四位数代表level 2某一种反演产品的质量标识。‘xx’代表的意思如下：
‘xx’=0：产品数据没有进行质量控制；
‘xx’=1：产品数据质量最好；
‘xx’=2：产品数据质量变差；
‘xx’=3：产品数据质量很差，这次采样数据不能使用。
在数据质量变差或数据质量很差时，‘yy’代表了几种原因：
‘yy’ = 0: 不知道；
‘yy’ = 1: 可能某个接收机通道收到外界干扰或者某一接收机通道在反演数据产品    时失败；
‘yy’ = 2: LWP数值太大。在强降水天气下，雨滴的散射全部遮盖了水汽线，没有湿度廓线生成或IWV的测定是可能的；此外氧气分子吸收通道由于过多微滴的作用而饱和，使得温度廓线受到影响。
‘yy’ = 3: 以备后用；
（5）Status Flags状态标示：
1-7位：湿度廓线仪接收机1-7通道的状态标示。若某一位设置为‘1’，则此通道良好，否则此通道出现故障；
8位：不使用；
9-15位：温度廓线仪接收机1-7通道的状态标示。若某一位设置为‘1’，则此通道是好的，否则此通道出现故障；
16位：不使用；
17位：降雨标示。‘1’=有降水，‘0’=无降水；
18位：鼓风机转速状态。‘1’=高速模式，‘0’=低速模式；
19位：边界层扫描模式标示。‘1’=边界层扫描模式启动，‘0’=边界层扫描模式未被激活；
20位：‘1’ =天空倾斜式定标正在进行，‘0’ =天空倾斜式定标未被激活；
21位：‘1’ =噪声源定标正在进行，‘0’ =噪声源定标未被激活；
22位：‘1’ =增益定标（内置目标物定标）正在进行，‘0’ =增益定标未被激活；
23位：‘1’ =湿度廓线仪噪声二极管工作正常，‘0’ =湿度廓线仪噪声二极管未工作；
24位：‘1’ =温度廓线仪噪声二极管工作正常，‘0’ =温度廓线仪噪声二极管未工作；
25,26位：receiver 1（湿度廓线仪）热稳定性。‘0’ =不知道，没有足够的数据记录；‘1’ =稳定性很好；‘2’ =稳定性不足；
27,28位： receiver 2（温度廓线仪）热稳定性。‘0’ =不知道，没有足够的数据记录；‘1’ =稳定性很好；‘2’ =稳定性不足；
29位：电源供电失败标示。‘1’ =电源供电失败，此时若有一新的MDF命令开始自动执行，那么‘1’会持续1000秒，然后自动跳转到‘0’； ‘0’ =电源供电良好；
30位：内置定标黑体稳定度。有一些微波辐射计使用两个内置黑体温度传感器去监控内置定标黑体内的物理温度。当这两个传感器的温度数值相差0.3K时，显示‘1’； ‘0’ =内置黑体温度传感器工作正常；
31位：噪声二极管状态。‘0’ =噪声二极管停止工作；‘1’ =噪声二极管开始工作；