导入无线电探空仪的数据
温、湿度廓线显示对话框中提供了导入无线电探空仪数据文件的功能，点击按钮Import RS Data可直接与微波辐射计数据进行比较。导入文件后，点击Display RS Data按钮，探空仪数据以另一根红色的折线形式显示在廓线图中。
在廓线图中点击Import RS Data按钮，进入探空仪文件格式Radiosonde File Format子对话框（详见操作手册图4.19a）。探空仪数据文件有多种文件格式，通常为ASCII格式。
通常文件中开头为站信息（例如站名），然后是数据列的名称和单位。每列数据通常用空格或逗号等间隔开。
载入文件之前，需要定义程序所要找到的高度、温度和湿度数据在哪一列。用户需要在Radiosonde File Format子对话框中定义正确的数据列。
可用的高度单位为m，km，hPa和Pa 。有时候高度并非以m或km单位存储，而是以mbar、hPa和Pa 。
温度的单位为℃，K，F或℃*10 。℃*10用于保证列数据格式为整数（例如：12.3℃记录为123）。
相对湿度的单位为%，0-1或Dpt（露点） 。常用单位为%，但相对湿度有时采用0-1表示。使用频率最低的是Dpt（露点，和温度列中一样用相同的单位表示），相对湿度需要用这些数据和温度数据计算。
此外，有的探空仪数据格式逆序排列，即高度值最大的在最前面。这样则需要选中逆序Reverse Order复选框。
输入无线电探空仪站位置Station Alt. 和微波辐射计站高度Radio Alt.可进行地平面修正。
输入登录名称Entry Name后，点击Add to Database将所有的设置存储到数据库（根目录的RS.FMT文件）中；点击Delete from Database可从数据库中删除当前列表Current Entry中选中的文件。
所有参数定义完成后，点击Load RS File导入无线电探空仪的数据文件。