MDF + MBF 存储
单个MDF文件可以直接发送给微波辐射计主机。多个MDF文件则可打包成MBF（measurement batch file测量批处理文件）。二者的关系类似于“扫描/框架”（Scan/Frame）的关系。
批处理文件中的多个MDF文件按列表的顺序依次执行。批处理重复次数（Batch Repetition）和Frame（框架）扫描重复类似：MDF列表文件循环执行，可以重复任意次。这样用户可以灵活组合不同的测量工作，特别是那些不能在一个MDF文件中完成的操作。例如：想要先扫描（无反演产品）然后测量温度廓线（反演产品），重复测量100次。解决办法是定义两个不同的MDF文件，一个扫描，一个测量温度廓线，打包成一个MBF文件，设置重复因子为100 。 批处理文件中多个MDF定义的唯一限制是不可以用UNLIMITED模式。
最好将所有的MDF文件存储在同一路径下，比如…\RPG-HATPRO\MDF-MBF。这样目录中的所有MDF文件将显示在右下角文本框中。用户可从列表中选取任意MDF文件通过拖拽添加或插入到左下角的MDF批处理列表中（通过<==Add 和 <==Insert）。同样，拖动文件到垃圾桶图标上即可以从批处理列表中删除该文件。点击按钮Save Batch File存储测量批处理文件到同一目录…\RPG-HATPRO\MDF-MBF下。
如果在MDF文件中开启了文件备份，并且批处理重复因子>1，那么无论重复执行多少次，都将只得到一个文件。批处理中MDF连续执行所得数据存储在一个文件中，每循环执行一次，测量数据向文件中添加一次。