主/辅机操作
RPG温湿度廓线仪工业PC电脑上的软件可同时适用于多个仪器，几乎和操作一个仪器一样。仪器内部设计限制接收机封装的总数为两个，例如湿度和温度廓线（RPG-HATPRO）或者湿度廓线和90 GHz通道（RPG-LWP-U90）。因此，两种廓线加上90 GHz通道是无法合并到一起作为主辅机的。而RPG-LWP-U90和RPG-TEMPRO可以合并到一起作为主辅机使用，二者独立与工业PC电脑连接，同步定标、获得亮温和仰角方位角扫描等。
软件联合主/从微波辐射计虚拟为一个仪器，意味着每个单元所有可用频率设置存储在同一个亮温数据文件夹（或第0层通道电压文件），反演也可配置为联合频率，所有定标过程（天空倾斜式或其它自动定标）均同步扫描仰角和方位角。边界层模式将所有亮温和仰角信息一起存储到BLB文件中。
RPG的微波辐射计可用于主辅联机的型号如下：
•	RPG-HATPRO
•	RPG-HUMPRO
•	RPG-TEMPRO
•	RPG-LHATPRO
•	RPG-LWP
•	RPG-LWP-U90
•	RPG-150-90
•	RPG-DP150-90
•	RPG-36-90
•	RPG-TEMPRO-90
•	RPG-TEMPRO-150
•	RPG-15-90
两种微波辐射计均连接至工业PC电脑的不同串口，需要在Define Serial Communication Ports对话框中进行设置。有辅机联合的时候必须选中辅机串口设置群组框中的Activate选项。
Define Serial Communication Ports对话框中Try again, if not successful选项用于当连接失败时自动再次连接。
如果主辅机都成功的被检测到，工业PC电脑的软件的主窗口Status and Config.会显示辅机状态。与一台微波辐射计不同的是Radiometer Status界面上有个切换按钮，可选择显示主机或辅机的内无数据和仪器定标状态。此外，界面底部的另一个状态条显示辅机连接状态和接口设置。
一些其它菜单（比如诊断、文件传输、绝对定标等对话框）同样有主辅机切换按钮。发送指令之前，点击Master或 Slave切换指定命令发送的对象。频率通道列表中，主机通道前面添加了“M：”标识，辅机通道前面添加了“S：”标识。如果允许文件备份，所有数据文件存储在主机的闪存中，辅机中无数据存储。当选中了HKD（内务数据）产品时，当前显示主机，则会创建另一个HKD监控窗口，用于在测量时显示辅机内务数据。辅机的HKD数据文件名后缀为 *_S.HKD（区别于主机的*.HKD）。
可选择的串口在对话框中呈黑色，否则呈灰色。点击单选按钮选择所用串口。波特率（Band Rate）大小决定了数据通讯的速度。对于光纤，波特率参数可选择115200（传输速度约为6 kByte/sec.）。当数据备份在辐射计中而需要传输到PC电脑时，选择高通讯速度尤为重要。
选中自动连接（Auto Connect），软件启动时，若检测到数据线，则会自动连接到微波辐射计上。
选中连接失败时重新连接（Try again, if not success），第一次连接失败，则程序自动重新尝试第二次连接。
选中同步到微波辐射计GPS时钟（Synchronize to Radiometer GPS Clock），则软件所在PC电脑的时间与微波辐射计GPS时钟同步。
目前采用的光纤是2芯光纤：无硬件握手，只有TX/RX和优化的软件握手。通信速度上，2芯和6芯相比只稍慢（通常可忽略）。其优势在于2芯光纤可很方便的与常用的串口转换器（如USB，PCMCIA，Express卡）和串口转光纤转换器（大多数只支持TX/RX通信）连接。
微波辐射计主机和从机之间的连接可采用以上所述任意一种线缆。如果选择了自动检测，则微波辐射计的线缆能够由软件自动检测并进行连接。若用户要使用其它线缆连接，则需要手动选择“6芯通讯（6 line Com.）”或“2芯通讯（2 line Com.）”。例如：安装的是6芯线缆，而笔记本电脑USB转串口转换器需要的是2芯线缆通讯，用户选择“2芯通讯（2 line Com.）”强制通讯中无硬件握手。这种情况下，6芯中只用了其中2芯。