产品及综合

“产品及综合（Products + Integration）”标签页中可以选择本MDF文件所需要和反演的数据产品。列表中显示了所有可选的数据产品，这些产品需要和实际微波辐射计的配置一致。例如：RPG-HUMPRO 微波辐射计，所有的温度廓线产品均不可选择。产品列表共分四组：第0层为检测器原始电压数据；第1层为亮温数据；第2层为反演数据（需要关联反演文件）；另外还有自动气象站和内务数据。
第2层反演产品，需要关联对应的反演文件，可在下拉列表中进行选择。这些文件存储在PC电脑反演文件夹中，仪器自动根据硬件选择反演文件，例如根据可用的频率通道等。
例：当RPG-LWP微波辐射计（两通道，23.8/31.4 GHz）定义MDF文件时， LWP反演文件选择框会显示专为23.8和31.4GHz设计的反演文件。如果微波辐射计升级为RPG-LWP-U90，将会列出三个频率通道。
选中某个反演文件后，按下Enter键可打开查看反演文件内容。反演文件的描述和如何创建将在后面详细介绍。只允许专业人员修改这些文件，否则修改后的反演算法可能无法正常工作。
列表中每个产品对应的积分时间都可以选择。其中边界层亮温Brightness Temp. (boundary layer)和边界层温度廓线Temperature Profile (boundary layer)之间因有非常紧密的联系而积分时间一致，同步变化。事实上，边界层扫描所得亮温值进行深加工就得到了温度廓线。
用户可自定义Tmr反演（详见3.4章节）并且覆盖缺省的微波辐射计Tmr反演。一经指定并选中，则天空倾斜式定标将采用新的反演。
同一次测量中，边界层扫描和天顶观测可以结合起来。如果只需要边界层扫描，TP-BL Repetition列表框中选择CONTINUOUS ，这样将只有仅边界层廓线数据、气象站数据和红外仪数据（如果安装了红外仪）。列表框中其它选项定义的是边界层扫描的重复周期。边界层扫描结束后，其它数据产品比如LWP、对流层廓线等要到下一个边界层扫描的时候才会生成。例如：定义边界层扫描重复周期为1200 s ，边界层温度廓线Temperature Profile (boundary layer)的积分时间为200 s ，测量开始后，边界层扫描进行了200 s ，下一次扫描将会与1000 s 后再开始，而在此期间将处理其它选定的产品。
边界层扫描共有四种模式，可在Boundary Layer Scan Mode 中进行选择。微波辐射计通常扫描主象限（外壳微波窗口下有红色箭头的一侧）（Main Quadrant），也有可能转到与之相反的第二象限（2nd Quadrant）。同时可也以对扫描结果双边平均（Bilateral Average）或两边单独存储（Bilateral, Two Scans）。
内务数据（Housekeeping Data）记录了表征仪器状态的各种不同的参数。参数分为六类。点击按钮Specify，弹出六类参数的对话框，每一类的详细描述见软件手册附录A18 。