辐射计系统

辐射计系统Radiometer System标签页包含调节鼓风机速度至最慢和最快（Speed Toggle按钮）的手动开关，此项主要用于测试鼓风机的性能和转换能力。
更新微波辐射计嵌入式主机程序时，将2CH.EXE文件发送到系统目录后，需要重其微波辐射计来运行新的程序。点击按钮Reset Radiometer PC进行重启，此时会弹出警告对话框。
点击按钮Reload Configuration + Shifts发送配置请求到微波辐射计，然后显示在Radiometer Configuration群组框中。这些信息显示了所有关于微波辐射计模块和设备的特定的硬件设置。其中各项参数不可随意修改，更改时有密码保护。
点击按钮Clear Recovery Mode 和Set Recovery Mode 分别可开启和关闭断电自动处理程序Power Failure Handling 。开启时，断电处理程序在恢复电力供应时自动重启测量；关闭时，微波辐射计回到待命STANDBY模式。
Set Time / Date群组框内，在六个输入框中分别输入时间和日期，点击按钮Set Radiometer Time /Date手动设置该时间为微波辐射计的时间和日期。点击按钮Read GPS Time / Date可读取当前GPS时钟的时间。点击按钮GPS Satellite Vectors ，可现实当前可见的GPS卫星列表，包括各自的仰角和方位角信息。