卫星跟踪

如果微波辐射计可以进行方位扫描，则选择Satellite Tracking可运行卫星跟踪模式。
卫星跟踪模式，微波辐射计周期性的扫描可见的GPS或伽利略卫星，并测量卫星视线路径上的湿延迟、LWP和衰减。用户必须在MDF文件产品列表选中IWV、LWP和衰减（Attenuation，ATN），并选择相同的积分时间，通常为1 s 。系统由TRACKING子目录（详见4.1.2章节）中的RINEX导航文件和系统本身的GPS位置确定卫星的位置。为保证扫描位置正确，微波辐射计方位角的0°角需要指向北方（90°为西，180°为南，270°为东）。点击按钮Define Details 设定跟踪的细节。
周期Period表示扫描重复的时间间隔。扫描对象Scan Objects群组框，选择扫描所有的可见卫星或仅扫描一颗卫星。若只扫描一颗卫星，卫星编号需要在Satellite Number中被指定。如果因障碍不能实现全天空方位，则角度扫描需要固定（例如仰角）。通过欧洲IGS FTP数据服务器下载RINEX导航文件ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data/ ，扩展名为‘.YYn’，YY代表年，例如‘.08n’表示2008年导航文件。例如，ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data/2008/225/dlft2250.08n来自Delft（dlft），2008年的第225天，即8月12日。RINEX导航文件为ASCII格式文件，包含了所有GPS或伽利略卫星的轨道信息。软件每一小时自动检测在TRACKING的子目录是否有更新的RINEX文件，如果有则自动下载。软件通过RINEX文件所给信息以及实际UTC时间和微波辐射计的GPS位置来计算当前位置。
另一个导航信息来源Navigation Info Source 可选项为GPS Clock GSV。选中此项，可见卫星的向量信息不是源自RINEX文件而是来源于GPS 时钟。仅仅GPS卫星可采用此种方法扫描。
卫星跟踪数据文件以ASCII格式存储，文件后缀为“*.TRK”。