扫描

有时会采用仰角/方位角扫描的方式进行测量，扫描的详细定义在扫描Scanning标签页中。
如果选中一般扫描General Scans，可定义任意的仰角和方位角扫描。如果没有选配方位定位仪，则微波辐射计会忽略所有的方位角定义。
如果所获产品中选择了第二层数据产品（详见4.9.2章节），则定义扫描模式时会出现冲突。例如：湿度廓线反演受限于仰角为90°的天顶观测，因此不能定义其它仰角方向。这样在定义General Scan的MDF文件定义时，只能选择可进行多角度反演的第二层数据产品。可以通过文件名辨认多角度的反演。例如：反演文件IWV_QR_MA_FZK.V1.RET中“_MA”代表这种反演可以处理不同观测角度的情况。一些廓线（RPG-HATPRO， RPG-HUMPRO，RPG-LHATPRO）和LWP微波辐射计（RPG-LWP，RPG-LWP-U90，RPG-LWP-U72-82）缺省的反演设置就包含了多角度的IWV和LWP反演。温湿度廓线的多角度反演目前正在研究中。
因此，一般扫描可选择的数据产品为IWV、LWP、亮温数据（BRT、IRT）和气象传感器（MET）数据。
推荐设置一般扫描中所有可获得产品的积分时间为1 s 。否则，扫描将在每个位置等候最长积分时间的结束。
仰角天线从初始角度到停止角度按照步进角移动。这些扫描标记为Scan#1，Scan#2，……
微波辐射计执行的是扫描组，而不执行单个位置扫描。每组扫描都有起始扫描和结束扫描，构成一个循环，重复任意次。水平和垂直两个层面的扫描位置定义允许进行更复杂的扫描工作。
扫描组的定义：点击选择起始扫描和终止扫描，输入重复次数，然后添加或插入（Add 或 Insert）到扫描组列表。点击按钮“Overwrite”或“Delete”可覆盖或删除扫描组。此外，选中“Triggered”，扫描组将在触发时间间隔后开始扫描。以下三个例子说明了扫描组的执行过程：
1) 开始（Start）：Scan#4 ， 结束（stop）：Scan#6 ， 重复次数（repetitions）：3 ⇒  
执行顺序：Scan#4，Scan#5，Scan#6，Scan#4，Scan#5，Scan#6，Scan#4，Scan#5，Scan#6 
2) 开始（Start）：Scan#4 ， 结束（stop）：Scan#2 ， 重复次数（repetitions）：2 ⇒ 
执行顺序：Scan#4，Scan#3，Scan#2，Scan#4，Scan#3，Scan#2 
3) 开始（Start）：Scan#2 ， 结束（stop）：Scan#2 ， 重复次数（repetitions）：1 ⇒ 
执行顺序：Scan#2
如果选配了方位定位仪，则可以选中复选框2D Scan执行全天空2D扫描。这样，微波辐射计按照软件中所设置的仰角和方位角的起始和终止角度执行2D扫描。例如：全天空扫描中，设置仰角开始角度为9.0°，停止角度为90.0°（步进角为9°，即某个固定的方位角对应10个不同的仰角），设置方位角开始角度为0.0°，停止角度为350.0°（步进角为10°）。这样将有360个扫描点组成整个扫描。微波辐射计为减少全天空扫描的时间设置每个样本的积分时间为0.4秒。本模式中，Samples / Pos.:项忽略。以上例子中，全天空扫描仅花费了7分钟时间。因此，如技术手册中所描述，RPG微波辐射计的多通道并行滤波接收器组技术，使快速扫描得以实现。
如上例，如果选中Multiple 90° Samples项，仰角90°位置将会被扫描36次。这样将产生多余的样本，可以用来获得其它产品的时间序列（LWP天顶时间序列），但是会增大全天空扫描的时间。如果要优化时间，则可以取消此选项（默认设置），使90°仰角仅扫描一侧。
当扫描中选择了不同积分时间的数据产品，微波辐射计会调整所有产品的积分时间为其中最大的积分时间。
例如：RPG-HATPRO微波辐射计扫描中设置了亮温（BRT，积分时间10秒）和IR温度（积分时间5秒），则扫描时积分时间将统一为10秒。
当设置好开始角度、停止角度和步进角，点击按钮添加Add，保存为一次扫描。扫描列表中每个扫描都可以被选中，进行插入Insert、删除Delete和覆盖Overwrite操作。选中某次扫描，则下面显示该扫描的实际设置。
如果选配了红外仪电机驱动功能，选中Enable IRR Elevation Coupling项，则红外仪可与内部微波仰角天线同步转动。