发送MDF/MBF文件至微波辐射计

点击发送测量配置信息（Send Measurement Configuration）将已创建好的MDF/MBF测量文件发送至微波辐射计（前提是PC电脑与微波辐射计主机连接正常）。
导入MDF/MBF文件（Load MDF/MBF File），将会显示文件内容和重复次数。同时会执行预检查，比如：校正微波辐射计的配置，频率列表的一致性等。执行各种各样的检查是为了确保不发送错误的命令数据。
MDF文件的一致性检查结束后，检查结果会显示在检查列表（Check List）框中。只有在所有一致性检查结束，并且状态都为OK后，批文件才能被发送至微波辐射计主机。然后点击发送（Send）传送MBF文件。
PC电脑通过先前的导入MDF/MBF文件（Load MDF/MBF File）会自动记住MDF/MBF文件的存储路径。这个路径会标记为红色，并且路径下内容会列举在下面文本框中。MDF和MBF文件会用虚线隔开。将所要发送的文件拖拽到右边微波辐射计的图标上，即可以和按钮“Send”同样的功能。如果自动运行（Auto Go）和自动发送（Auto Send）都被选中，则导入文件和检查通过后，MDF和MBF文件会自动发送，Send Measurement Configuration对话框自动关闭，测量自动开始。