全天空扫描图显示

从文件Files—> Open Files下拉列表中选择2D IWV Map，弹出相应对话框。
对话框显示了标准化的IWV数据，采用软件手册4.9.4章节所描述的2D特色扫描测量得来。中央单元和天顶观测模式角度一致，图边缘的数据单元与水平观测相关。圆中方位角沿逆时针计算角度，天空方位N、E、S、W均在图中清晰地标示出。仪器0°方位角与正北方一致。
IWC为第二层数据产品，需要通过反演文件反演计算。全天空扫描中，微波辐射计改变了观测仰角，因此需要多角度的IWV反演。上图中，反演文件为IWV_QR_MA_FZK_V1.RET ，其中MA标示多角度IWV反演。如果选择的是固定角度的反演文件，则会出现警告信息。
点击按钮Load TB File ，载入*.BRT文件，将自动进行特殊的反演将亮温数据转换为IWV数据，然后图形化显示在这个对话框中。
接近0°仰角的微波辐射计光束，通常会被障碍物阻挡，并且0°仰角时的光束会被地面辐射影响。因此，需要定义障碍模式，标记在相应的单元。选中Enable Obstacle Mode，采用Add Cells 或Delete Cells在图中单元点击。
一旦某个单元被标记为空白，该单元数据不再用于计算，例如“IWV变化”。光标移动到空白单元处，窗口右边的数据显示中显示“NAN”，表示无数据（Not A Number）。点击按钮Store 和Load可存储和加载障碍模式中的定义。
IWV显示中的颜色范围在Colour Scaling群组框中调整。例如上面全天空扫描IWV变量约为1kg/m2 。
全天空扫描的特点主要是每10或15分钟监测水汽分布的变化。每次扫描自动存储在不同的数据文件中。点击按钮Define WVL File List ，定义全天空扫描的亮温文件 *.BRT 列表，可以动画形式显示出IWV演变过程。在弹出的另一个对话框中，选择自动放映的多个文件。点击按钮Start 开始放映，点击按钮Stop停止。点击按钮Reverse可使时间倒序，按钮Reset 跳跃至列表的第一个数据文件。点击Stop强制中断放映后，点击按钮Single 可单步显示列表文件数据。自动演示模式中，选择组合框中的任意时间间隔可设定数据文件连续显示的时间间隔。
LWP数据可以以一个类似的全天空扫描图显示。
如果IWV显示是激活状态，选中Sync. with IWV可使LWP显示与IWV显示同步。IWV全天空扫描图显示菜单中，文件列表的定义适用于两个图表（IWV和LWP），并且自动放映由IWV的 Auto Display命令控制。