数据显示菜单
所有测量的数据产品都可以在窗口显示。所有的数据显示菜单都包含开始时间、结束时间、时间参考、持续时间长度和反演产品的反演算法。点击Print或Bitmap可以实现图表打印。
可以通过点击鼠标左键在显示图形中画方框来放大图形。点击按钮Zoom Out返回原图。
对于廓线图和亮温图，点击按钮Select Profile，将光标移动到图上，此时光标显示为||，点击显示图，弹出另一个窗口，显示光标所在时间点的廓线图。点击右键退出廓线选择模式。
点击按钮Time Series，将光标移动到图上，此时光标显示为，点击显示图，弹出某一高度或频率的时间序列图。点击右键退出廓线选择模式。
亮温数据文件通常包含每个样本的仰角信息。可点击Show Angles和Blank Angle开关仰角显示。
在对话框右下角输入框中输入等温线温度值（点击按钮Add和Del）可在彩图中显示该等温线。点击按钮Redr更新等温线显示。点击按钮On或Off 开关等温线显示。
所有显示窗口显示测量数据的时间序列，包括每个样本的降雨标识。降雨标识标签为RF. 显示在数据彩图的下方。若有降雨事件发生，标识颜色为蓝色，无雨则为灰色。
亮温值对应有彩色条图例，点击暗灰色区域，显示Temp. Axis对话框。如果选中Auto Scaling程序会根据最大最小值自动调整比例。关闭Auto Scaling，则可手动输入最小Color-Axis Min、最大Color-Axis Min值。点击Set应用新的彩色条状图例，并退出子对话框。
廓线显示窗口均有类似功能。双击窗口中的显示区域，弹出类似对话框，可以自动或手动缩放调整温、湿度轴。
另一种数据显示方式是标量时间序列，比如LWP、IWV、气象站传感器、红外仪温度或稳定性指数。因为这些数据类型为标量而非矢量（例如廓线），所以无需色彩条。菜单Display Stability Indices 有特别的信息特征。双击文本框中的指标项（index labels），显示恶劣天气条件下的指标定义和阈值信息。